DVD-RAM
technologická rešerše

autor: Karel Podvolecký

kontakt: kapo.c@centrum.cz

web: http://snek.ok.cvut.cz/nm

vytvořeno: 11.12.2005

Co to je DVD-RAM

Čistě optické médium.

Rozměry jako klasické CD/DVD

v. 1.0 (2.6GB),v. 2.0 (4.7GB), v. 2.1 (1.4GB, 8cm)

Umí přepis (až 100 000x)

Přístup podobný pevnému disku

Historie

Počátky v roce 1996.

První větší rozmach kolem roku 1998 ve video technice.

V roce 2003 svěřena správa a rozvoj formátu skupine RAM Promotion Group.

Verze DVD-RAM

Cartridge

Cartridge: ochranná krabička na médium

Verze 1.0 pouze v cartridge

2 typy cartridge:

Rozebiratelné

Nerozebiratelné

Technologicke prvky

Postupně probereme:

Vlastnosti materiálů

Princip zápisu,čtení,přepisu

Zóny na disku

Struktura sektoru

Defect management

Materiály

Nutnost 2 fázového média

Zápis,čtení,přepis

Zóny

Struktura sektoru

Defect Management

4 identické zóny obsahující informace o defektech

2 u středu, 2 u okraje

Každá obsahuje 2 druhy seznamů

PDLA, SDLA

Defekty 2 typů:

Primární

Sekundární

Software – Windows XP

Podpora pro zápis/čtení již zformátovaného disku se souborovým systémem FAT32

Jinak nutnost mít DVD-RAM ovladač

Chová se jako disketa

Přenosové rychlosti u 3x cca 1350kB/s

Software - linux

Klasické IDE blokové zařízení.

Stačí povolit zápis na zařízení.

Lze použít libovolný souborový systém.

Opět práce jako s disketou.

Budoucnost?

V minulosti velké plány.

Kapacita 15GB, modrý laser...

Bohužel se neprosadila (velká cena, nepodpora výrobci mechanik)

Do dneška spíš profesionální oblasti, pouze klasické 4.7GB médium.

Budoucnos: zvýšení rychlosti na 16x :

http://www.hitachi-ee.com/cz/index.php?ap=whatnews&ap2=topnews&cid=1&pid=190

Otázky ?

Karel Podvolecký

2005-12-11T18:51:56